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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУЗАЕВКА 
РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.02.2026 года                                                                                             № 206 

г. Рузаевка

Об утверждении технических заданий на разработку инвестиционных программ
 
На основании статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ          «О водоснабжении  и водоотведении», статья 17 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 40 Устава городского поселения Рузаевка и в соответствии с Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» администрация городского поселения Рузаевка
     
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Рузаевское канализационное предприятие» по строительству, реконструкции и модернизации системы водоотведения городского поселения Рузаевка на 2027-2029 годы.
2. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Рузаевское водопроводное предприятие» по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения городского поселения Рузаевка на 2027-2029годы.
3. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы акционерного общества «Водопроводно-канализационное хозяйство» по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения городского поселения Рузаевка на 2027-2029годы.
4. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы акционерного общества «Водопроводно-канализационное хозяйство» по строительству, реконструкции и модернизации системы водоотведения городского поселения Рузаевка на 2027-2029годы.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы администрации.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.



Глава администрации
городского поселения Рузаевка                                                        А.Ю. Домнин
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к постановлению администрации 
городского поселения Рузаевка
от 25.02.2026 года №206 


Техническое задание
на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Рузаевское водопроводное предприятие» по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения городского поселения Рузаевка на 2027-2029 годы

1. Основание для разработки технического задания.
Техническое задание на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Рузаевское водопроводное предприятие» по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения городского поселения Рузаевка на 2027-2029 годы (далее по тексту – инвестиционная программа) разработано на основании статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 40 Устава городского поселения Рузаевка и в соответствии с Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.
Целями реализации инвестиционной программы являются надежное обеспечение населения услугами по водоснабжению и приведение системы водоснабжения в соответствие с санитарными и строительными нормами, создавая комфортные условия проживания.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
1. Обеспечить подключение вновь строящихся объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения.
2.  Улучшить показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения.
3. Обеспечить выполнение мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.
4.   Обеспечить выполнение мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, а также по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.  
 
3. Требования к инвестиционной программе.

Инвестиционная программа должна содержать:
а) паспорт инвестиционной программы, содержащий следующую информацию:
наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;
наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;
наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение;
наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц;
плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы. 
б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованной системы водоснабжения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованной системы водоснабжения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;
б.1) перечень мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;
в) плановый процент износа объектов централизованной системы водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;
г) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию;
д) источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе:
собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованной системе водоотведения;
займы и кредиты;
прочие источники;
е) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы;
ж) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;
з) план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены);
и) перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведением с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;
к) перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации;
4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

	№
 п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Значение показателя

	
	
	
	2027
	2028
	2029

	1.
	Показатели качества воды
	

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
	%
	   0
	0
	         0

	2.1.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
	%
	      1,09
	1,09
	        1,09

	2.
	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	      2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, холодное водоснабжение, холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, холодное 
	ед/км
	  0,06
	 0,06
	0,06

	3.
	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	
	
	
	
	
	

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	21,9
	21,9
	21,9


Доведение безопасности питьевой воды в эпидемиологическом отношении на границе эксплуатационной ответственности абонента до уровня, соответствующего установленным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
5. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.
	п/п
	Объект
	Наименование мероприятия
	Сроки

	 1.
	               -
	      Мероприятий не требуется
	                -



6. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения, с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов.

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Плановые показатели надежности, 
ед/км сети
	Сроки

	1.
	Строительство водовода от ул. Заречная с. Татарская Пишля до 3 подъема ул. Орджоникидзе
	1,8
	2027-2029



7. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения.

	№
п/п
	Наименование объектов
	Год постройки
	Потребность холодного водоснабжения, м3/сут/час
	Сроки

	1.
	ул.Театральная,5-ти этажный – 16 квартир
	2026
	4,5м3/сут
	2027-2028

	2.  
	ул. Дружбы Народов, 2 – 8-ми этажный – 168 квартир.

	2026
	36,0м3/сут
	2027-2029

	3. 
	пересечение улиц Ленина-Октябрьская, 5-ти этажный – 20 квартир
	2026
	5,5м3/сут
	2027-2028

	4
	ул. Карла Маркса, д. 86, 5-ти этажный – 120 квартир

	2026
	33,3м3/сут
	2027-2028




8. Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы.
 
При выполнении поставленных целей и задач инвестиционной программы будут достигнуты следующие результаты:

1) увеличение мощности действующих объектов и сетей централизованной системы водоснабжения;
2) повышение надежности и качества предоставляемых услуг;
3) сокращение количества аварий и повреждений в централизованной системе водоснабжения;
4) повышение инвестиционной привлекательности городского поселения Рузаевка.

9. Сроки подготовки инвестиционной программы.

Инвестиционная программа должна быть разработана и направлена на согласование в орган местного самоуправления не позднее, чем через два месяца с момента получения регулируемой организацией настоящего технического задания.


















Приложение
к постановлению администрации 
городского поселения Рузаевка
от 25.02.2026 года №206 


Техническое задание
на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Рузаевское канализационное предприятие» по строительству, реконструкции и модернизации системы водоотведения городского поселения Рузаевка на 2027-2029 годы

1. Основание для разработки технического задания.
Техническое задание на разработку инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Рузаевское канализационное предприятие» по строительству, реконструкции и модернизации системы водоотведения городского поселения Рузаевка на 2027-2029 годы (далее по тексту – инвестиционная программа) разработано на основании статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 40 Устава городского поселения Рузаевка и в соответствии с Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.
Целями реализации инвестиционной программы являются надежное обеспечение населения услугами по водоотведению и приведение системы водоотведению в соответствие с санитарными и строительными нормами, создавая комфортные условия проживания.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
1. Обеспечить подключение вновь строящихся объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения.
2.  Улучшить показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения.
3. Обеспечить выполнение мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.
4.   Обеспечить выполнение мероприятий по защите централизованной системы водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, а также по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.  
 
3. Требования к инвестиционной программе.

Инвестиционная программа должна содержать:
а) паспорт инвестиционной программы, содержащий следующую информацию:
наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;
наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;
наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение;
наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц;
плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы. 
б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованной системы водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованной системы водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;
б.1) перечень мероприятий по защите централизованной системы водоотведения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;
в) плановый процент износа объектов централизованной системы водоотведения и фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;
г) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоотведения в эксплуатацию;
д) источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе:
собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованной системе водоотведения;
займы и кредиты;
прочие источники;
е) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы;
ж) предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы;
з) программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены);
и) перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведением с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;
к) перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации;
[bookmark: _Hlk223086928]4. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

	№
п/п
	Объект
	Наименование мероприятий
	Сроки

	1.

	Канализационная насосная станция, расположенная по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, д. Надеждинка акционерного общества «Водопроводно-канализационное хозяйство»
	Оборудовать периметр и внутреннюю территорию пункта управления безопасностью объекта  инженерно-техническими средствами охраны.
Объект оборудовать инженерными средствами защиты - основным и дополнительным ограждением, исключающим бесконтрольный проход людей (животных) и въезд транспортных средств на объект, а также средствами, предотвращающими (максимально затрудняющими) несанкционированное проникновение нарушителя на объект.
Оборудовать объект  техническими средствами охраны - системой охранного освещения, системой охранной телевизионной, а также системой охранной сигнализации, передающей сигнал тревоги сотрудникам подразделения охраны объекта при попытке несанкционированного проникновения нарушителя.
	2027

	2. 
	Канализационная насосная станция, расположенная по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка,  ул. 40 лет Победы акционерного общества «Водопроводно-канализационное хозяйство»
	Оборудовать периметр и внутреннюю территорию пункта управления безопасностью объекта  инженерно-техническими средствами охраны.
Объект оборудовать инженерными средствами защиты - основным и дополнительным ограждением, исключающим бесконтрольный проход людей (животных) и въезд транспортных средств на объект, а также средствами, предотвращающими (максимально затрудняющими) несанкционированное проникновение нарушителя на объект.
Оборудовать объект  техническими средствами охраны - системой охранного освещения, системой охранной телевизионной, а также системой охранной сигнализации, передающей сигнал тревоги сотрудникам подразделения охраны объекта при попытке несанкционированного проникновения нарушителя.
	2027

	3.
	Главная насосная станция, расположенная по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул. 2-ая Мельничная акционерного общества «Водопроводно-канализационное хозяйство»
	Периметр и внутреннюю территорию пункта управления безопасностью объекта  оборудовать инженерно-техническими средствами охраны.
Объект оборудовать инженерными средствами защиты - основным и дополнительным ограждением, исключающим бесконтрольный проход людей (животных) и въезд транспортных средств на объект, а также средствами, предотвращающими (максимально затрудняющими) несанкционированное проникновение нарушителя на объект.
Оборудовать объект  техническими средствами охраны - системой охранного освещения, системой охранной телевизионной, а также системой охранной сигнализации, передающей сигнал тревоги сотрудникам подразделения охраны объекта при попытке несанкционированного проникновения нарушителя.
	2027

	4.
	Канализационная насосная станция, расположенная по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка,  ул. Дмитрова акционерного общества «Водопроводно-канализационное хозяйство»
	Периметр и внутреннюю территорию пункта управления безопасностью объекта  оборудовать инженерно-техническими средствами охраны.
Объект оборудовать инженерными средствами защиты - основным и дополнительным ограждением, исключающим бесконтрольный проход людей (животных) и въезд транспортных средств на объект, а также средствами, предотвращающими (максимально затрудняющими) несанкционированное проникновение нарушителя на объект.
Оборудовать объект техническими средствами охраны - системой охранного освещения, системой охранной телевизионной, а также системой охранной сигнализации, передающей сигнал тревоги сотрудникам подразделения охраны объекта при попытке несанкционированного проникновения нарушителя.
	2027

	5.
	Канализационная насосная станция, расположенная по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка,  Школьный Бульвар акционерного общества «Водопроводно-канализационное хозяйство»
	Периметр и внутреннюю территорию пункта управления безопасностью объекта  оборудовать инженерно-техническими средствами охраны.
Объект оборудовать инженерными средствами защиты - основным и дополнительным ограждением, исключающим бесконтрольный проход людей (животных) и въезд транспортных средств на объект, а также средствами, предотвращающими (максимально затрудняющими) несанкционированное проникновение нарушителя на объект.
Оборудовать объект  техническими средствами охраны - системой охранного освещения, системой охранной телевизионной, а также системой охранной сигнализации, передающей сигнал тревоги сотрудникам подразделения охраны объекта при попытке несанкционированного проникновения нарушителя.
	2027



5. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения, с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов.

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Плановые показатели надежности,
ед/км сети
	Сроки

	1.
	Реконструкция напорного коллектора от КНС д. Надеждинка до ОСК согласно проекта
	3,3
	 2027-2029



6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

	№ № п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя
	Значение показателя
	Значение показателя

	
	
	2027
	2028
	2029

	Показатели энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения 

	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

	1.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сетей в год, ед./км.
	0,02
	0,02
	
0,02

	2.
	Количество сетей, нуждающихся в замене, км.
	62,0
	62,0
	         
            62,0




7. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоотведения, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения.

	№
п/п
	 Наименование объектов
	Год постройки
	Потребность водоотведения, м3/сут
	Сроки

	1.
	ул.Театральная,5-ти этажный – 16 квартир
	2026
	4,5м3/сут
	2027-2028

	2.
	ул. Дружбы Народов, 2 – 8-ми этажный – 168 квартир.

	2026
	36,0м3/сут
	2027-2029

	3.
	пересечение улиц Ленина-Октябрьская, 5-ти этажный – 20 квартир
	2026
	5,5м3/сут
	2027-2028

	4.
	ул. Карла Маркса, д. 86, 5-ти этажный – 120 квартир

	2026
	33,3м3/сут
	2027-2028



8. Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы.
 
При выполнении поставленных целей и задач инвестиционной программы будут достигнуты следующие результаты:

1) увеличение мощности действующих объектов и сетей централизованной системы водоотведения;
2) повышение надежности и качества предоставляемых услуг;
3) сокращение количества аварий и повреждений в централизованной системе водоотведения;
4) сокращение жалоб и претензий к качеству предоставляемых услуг по водоотведению от населения и других потребителей;
Повышение инвестиционной привлекательности городского поселения Рузаевка.
9. Сроки подготовки инвестиционной программы.

Инвестиционная программа должна быть разработана и направлена на согласование в орган местного самоуправления не позднее, чем через два месяца с момента получения регулируемой организацией настоящего технического задания.










Приложение
к постановлению администрации 
городского поселения Рузаевка
от 25.02.2026 года №206 


Техническое задание
на разработку инвестиционной программы акционерного общества «Водопроводно-канализационное хозяйство» по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения городского поселения Рузаевка на 2027-2029 годы

1. Основание для разработки технического задания.
Техническое задание на разработку инвестиционной программы акционерного общества «Водопроводно-канализационное хозяйство» по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения городского поселения Рузаевка на 2027-2029годы (далее по тексту – инвестиционная программа) разработано на основании статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 40 Устава городского поселения Рузаевка и в соответствии с Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.
Целями реализации инвестиционной программы являются надежное обеспечение населения услугами по водоснабжению и приведение системы водоснабжения в соответствие с санитарными и строительными нормами, создавая комфортные условия проживания.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
1. Обеспечить подключение вновь строящихся объектов капитального строительства к централизованной системе водоснабжения.
2.  Улучшить показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения.
3. Обеспечить выполнение мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.
4.   Обеспечить выполнение мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, а также по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.  
 
3. Требования к инвестиционной программе.

Инвестиционная программа должна содержать:
а) паспорт инвестиционной программы, содержащий следующую информацию:
наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;
наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;
наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение;
наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц;
плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы. 
б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованной системы водоснабжения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованной системы водоснабжения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;
б.1) перечень мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;
в) плановый процент износа объектов централизованной системы водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;
г) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоснабжения в эксплуатацию;
д) источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе:
собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованной системе водоотведения;
займы и кредиты;
прочие источники;
е) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы;
ж) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;
з) план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены);
и) перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведением с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;
к) перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации;
4. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

	п/п
	Объект 
	Наименование мероприятий
	Сроки

	1.
	Насосная станция II подъема, расположенная по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка, п. Химмаш, ул. Солнечная
	Периметр и внутреннюю территорию пункта управления безопасностью объекта  оборудовать инженерно-техническими средствами охраны.
Оборудовать инженерными средствами защиты – основным и дополнительным ограждением, исключающим бесконтрольный проход людей (животных) и въезд транспортных средств на объекте, а также средствами, предотвращающими (максимально затрудняющими) несанкционированное проникновения нарушителя на объект.
Оборудовать объект  техническими средствами охраны - системой охранного освещения, системой охранной телевизионной, а также системой охранной сигнализации, передающей сигнал тревоги сотрудникам подразделения охраны объекта при попытке несанкционированного проникновения нарушителя.

	2027

	2.
	Насосная станция  II подъема, расположенная по адресу: Республика Мордовия,  Рузаевский район,  с. Тат-Пишля акционерного общества «Водопроводно-канализационное хозяйство»
	Периметр и внутреннюю территорию пункта управления безопасностью объекта  оборудовать инженерно-техническими средствами охраны.
Объект оборудовать инженерными средствами защиты - основным и дополнительным ограждением, исключающим бесконтрольный проход людей (животных) и въезд транспортных средств на объект, а также средствами, предотвращающими (максимально затрудняющими) несанкционированное проникновение нарушителя на объект.
Оборудовать объект  техническими средствами охраны - системой охранного освещения, системой охранной телевизионной, а также системой охранной сигнализации, передающей сигнал тревоги сотрудникам подразделения охраны объекта при попытке несанкционированного проникновения нарушителя.

	2027

	3. 
	Центральная насосная станция, расположенная по адресу: Республика Мордовия, г. Рузаевка,  ул. Ленина, д.92 «а» акционерного общества «Водопроводно-канализационное хозяйство»
	Периметр и внутреннюю территорию пункта управления безопасностью объекта  оборудовать инженерно-техническими средствами охраны.
Объект оборудовать инженерными средствами защиты - основным и дополнительным ограждением, исключающим бесконтрольный проход людей (животных) и въезд транспортных средств на объект, а также средствами, предотвращающими (максимально затрудняющими) несанкционированное проникновение нарушителя на объект.
Оборудовать объект  техническими средствами охраны - системой охранного освещения, системой охранной телевизионной, а также системой охранной сигнализации, передающей сигнал тревоги сотрудникам подразделения охраны объекта при попытке несанкционированного проникновения нарушителя.




	2027

	4.
	Насосная станция  III подъема, расположенная по адресу: Республика Мордовия,  г. Рузаевка, ул. Орджоникидзе акционерного общества «Водопроводно-канализационное хозяйство»
	Периметр и внутреннюю территорию пункта управления безопасностью объекта  оборудовать инженерно-техническими средствами охраны.
Объект оборудовать инженерными средствами защиты - основным и дополнительным ограждением, исключающим бесконтрольный проход людей (животных) и въезд транспортных средств на объект, а также средствами, предотвращающими (максимально затрудняющими) несанкционированное проникновение нарушителя на объект.
Оборудовать объект  техническими средствами охраны - системой охранного освещения, системой охранной телевизионной, а также системой охранной сигнализации, передающей сигнал тревоги сотрудникам подразделения охраны объекта при попытке несанкционированного проникновения нарушителя.

	2027


5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения.

	№ п/п
	Показатели
	Значение показателя
	Значение показателя
	Значение показателя

	
	
	2027
	2028
	2029

	Показатели эффективности использования ресурсов

	1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть,  кВт*ч/м3
	-
	-
	

-

	2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт*ч/м3
	1,74
	         1,74
	
        
          1,74

	3.
	Процент износа объектов системы водоснабжения, %
	100
	100
	100

	Показатели качества воды

	4.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с подземных источников водоснабжения и водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих  установленным требованиям  по микробиологическим показателям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	0
	0
	 


        0

	5.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с подземных источников водоснабжения и водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих  установленным требованиям по физико-химическим показателям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	
0

	
0

	



          0


Доведение безопасности питьевой воды в эпидемиологическом отношении на границе эксплуатационной ответственности абонента до уровня, соответствующего установленным требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
6. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоотведения, с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов.

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки

	1.
	Приобретение специальной техники и оборудования
	2027-2029



7. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения.

	№
п/п
	Наименование объектов
	Год постройки
	Потребность холодного водоснабжения, м3/сут/час
	Сроки

	1.
	ул.Театральная,5-ти этажный – 16 квартир
	2026
	4,5м3/сут
	2027-2028

	2.  
	ул. Дружбы Народов, 2 – 8-ми этажный – 168 квартир.

	2026
	36,0м3/сут
	2027-2029

	3. 
	пересечение улиц Ленина-Октябрьская, 5-ти этажный – 20 квартир
	2026
	5,5м3/сут
	2027-2028

	4
	ул. Карла Маркса, д. 86, 5-ти этажный – 120 квартир

	2026
	33,3м3/сут
	2027-2028




8. Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы.
 
При выполнении поставленных целей и задач инвестиционной программы будут достигнуты следующие результаты:
1) защита объектов централизованной системы от угрозы террористических актов 
9. Сроки подготовки инвестиционной программы.

Инвестиционная программа должна быть разработана и направлена на согласование в орган местного самоуправления не позднее, чем через два месяца с момента получения регулируемой организацией настоящего технического задания.


























Приложение
к постановлению администрации 
городского поселения Рузаевка
от 25.02.2026 года №206 


Техническое задание
на разработку инвестиционной программы акционерного общества «Водопроводно-канализационное хозяйство» по строительству, реконструкции и модернизации системы водоотведения городского поселения Рузаевка на 2027-2029 годы

1. Основание для разработки технического задания.
Техническое задание на разработку инвестиционной программы акционерного общества «Водопроводно-канализационное хозяйство» по строительству, реконструкции и модернизации системы водоотведения городского поселения Рузаевка на 2026-2028 годы (далее по тексту – инвестиционная программа) разработано на основании статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 40 Устава городского поселения Рузаевка и в соответствии с Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы.
Целями реализации инвестиционной программы являются надежное обеспечение населения услугами по водоотведению и приведение системы водоотведению в соответствие с санитарными и строительными нормами, создавая комфортные условия проживания.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
1. Обеспечить подключение вновь строящихся объектов капитального строительства к централизованной системе водоотведения.
2.  Улучшить показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения.
3. Обеспечить выполнение мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.
4.   Обеспечить выполнение мероприятий по защите централизованной системы водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, а также по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.  
 
3. Требования к инвестиционной программе.

Инвестиционная программа должна содержать:
а) паспорт инвестиционной программы, содержащий следующую информацию:
наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;
наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;
наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение;
наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц;
плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы. 
б) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованной системы водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованной системы водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованной системы водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия;
б.1) перечень мероприятий по защите централизованной системы водоотведения и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;
в) плановый процент износа объектов централизованной системы водоотведения и фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;
г) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованной системы водоотведения в эксплуатацию;
д) источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе:
собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованной системе водоотведения;
займы и кредиты;
прочие источники;
е) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы;
ж) предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы;
з) План мероприятий снижения сбросов загрязняющих веществ и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены) план мероприятий по охране окружающей среды.
и) перечень мероприятий, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемых организаций, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведением с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;
к) перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации;
4. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

	п/п
	Объект
	Наименование мероприятий
	Сроки

	1.
	«Очистные сооружения канализации», расположенные по адресу: Республика Мордовия, Рузаевский район, район Пензенского моста, 2-ой километр акционерного общества «Водопроводно-канализационного хозяйства»
	Периметр и внутреннюю территорию пункта управления безопасностью объекта  оборудовать инженерно-техническими средствами охраны.
Объект оборудовать инженерными средствами защиты - основным и дополнительным ограждением, исключающим бесконтрольный проход людей (животных) и въезд транспортных средств на объект, а также средствами, предотвращающими (максимально затрудняющими) несанкционированное проникновение нарушителя на объект.
Оборудовать объект  техническими средствами охраны - системой охранного освещения, системой охранной телевизионной, а также системой охранной сигнализации, передающей сигнал тревоги сотрудникам подразделения охраны объекта при попытке несанкционированного проникновения нарушителя.



	2027


5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения.

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя
	Значение показателя
	Значение показателя

	
	
	2027
	2028
	2029

	Показатели энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения  

	1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3
	1,019
	1,019
	

1,019

	2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 
	0
	0
	

0

	Плановые значения показателей качества очистки сточных вод

	3.
	Доля хозяйственно-бытовых сточных вод в общем объеме хозяйственно-бытовых сточных вод, поступивших в  систему водоотведения, не подвергающихся очистке, %
	         0
	0
	

0

	4.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для системы водоотведения, %
	

0
	

0
	

 
0




6. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоотведения, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения. 
	№
п/п
	Наименование объектов
	Год постройки
	Потребность водоотведения, м3/сут
	Сроки 

	1.
	ул.Театральная,5-ти этажный – 16 квартир
	2026
	4,5м3/сут
	2027-2028

	2.  
	ул. Дружбы Народов, 2 – 8-ми этажный – 168 квартир.

	2026
	36,0м3/сут
	2027-2029

	3.
	пересечение улиц Ленина-Октябрьская, 5-ти этажный – 20 квартир
	2026
	5,5м3/сут
	2027-2028

	4.
	ул. Карла Маркса, д. 86, 5-ти этажный – 120 квартир

	2026
	33,3м3/сут
	2027-2028



7. Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы.
 
При выполнении поставленных целей и задач инвестиционной программы будут достигнуты следующие результаты:

1) защита объектов централизованных систем от техногенных и террористических угроз 
8. Сроки подготовки инвестиционной программы.

Инвестиционная программа должна быть разработана и направлена на согласование в орган местного самоуправления не позднее, чем через два месяца с момента получения регулируемой организацией настоящего технического задания.
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